{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":712,"n_cols":5,"rows_kept":712,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,1,16,1],[17,1,25,1],[26,1,28,1],[29,1,85,1],[86,1,92,1],[93,1,98,1],[99,1,110,1],[111,1,128,1],[129,1,140,1],[141,1,165,1],[166,1,187,1],[188,1,198,1],[199,1,216,1],[218,1,236,1],[237,1,262,1],[263,1,266,1],[267,1,298,1],[299,1,326,1],[327,0,327,4],[328,1,331,1],[332,1,335,1],[336,1,339,1],[340,1,343,1],[344,1,347,1],[348,1,351,1],[352,1,354,1],[356,1,360,1],[361,1,365,1],[366,1,370,1],[371,1,374,1],[375,1,377,1],[378,1,379,1],[380,1,391,1],[392,1,403,1],[404,1,415,1],[416,1,427,1],[428,1,439,1],[440,1,451,1],[452,1,463,1],[464,1,475,1],[476,1,487,1],[488,1,499,1],[500,1,511,1],[512,1,523,1],[524,1,535,1],[536,1,541,1],[542,1,547,1],[548,1,559,1],[560,1,571,1],[572,1,581,1],[582,1,586,1],[587,1,590,1],[591,1,597,1],[598,1,602,1],[603,1,605,1],[606,1,607,1],[609,1,610,1],[611,1,615,1],[616,1,620,1],[621,1,625,1],[626,1,630,1],[631,1,632,1],[633,1,643,1],[644,1,646,1],[647,1,656,1],[657,1,658,1],[659,1,671,1],[672,1,678,1],[679,1,683,1],[684,1,686,1],[688,1,690,1],[691,1,694,1],[695,0,695,4],[696,1,704,1],[706,1,709,1],[710,0,710,4]]}
["“2026交通安全设施维护项目”设施设备维护单价预算审计清单"]
["序号","设施名称","材料/维护内容名称","规格要求（含运输安装）","单位"]
["一、交通隔离栏类设施"]
[1,"防眩隔离栏","防眩机非隔离栏片","0.7m*3m，蓝白色鱼纹款，热浸镀锌钢材，含安装所需配件（附图1）","1片"]
[2,null,"防眩中央隔离栏片","1.2m*3m，蓝白色鱼纹款，热浸镀锌钢材，含安装所需配件（附图2）","1片"]
[3,null,"防眩高坡形隔离栏片","高坡形，长3m，蓝白色鱼纹款，热浸镀锌钢材，含安装所需配件（附图3）","1片"]
[4,null,"防眩矮坡形隔离栏片","矮坡形，长3m，蓝白色鱼纹款，热浸镀锌钢材，含安装所需配件（附图3）","1片"]
[5,null,"防眩机非隔离栏片修复","防眩0.7m*3m隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[6,null,"防眩中央隔离栏片修复","防眩1.2m*3m隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[7,null,"防眩高坡形隔离栏片修复","防眩高坡形隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[8,null,"防眩矮坡形隔离栏片修复","防眩矮坡形隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[9,null,"防眩机非隔离栏立柱","高0.7m的防眩隔离栏配套立柱，热浸镀锌钢材，80mm*80mm*2mm，含反光片、隔离栏帽，详细规格见防眩隔离栏附图","1根"]
[10,null,"防眩中央隔离栏立柱","高1.2m的防眩隔离栏配套立柱，热浸镀锌钢材，80mm*80mm*2mm，含反光片、隔离栏帽，详细规格见防眩隔离栏附图","1根"]
[11,null,"防眩机非隔离栏立柱翻新","防眩机非隔离栏立柱返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1根"]
[12,null,"防眩中央隔离栏立柱翻新","防眩中央隔离栏立柱返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1根"]
[13,null,"防眩机非隔离栏立柱修复","防眩机非隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[14,null,"防眩中央隔离栏立柱修复","防眩中央隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[15,"京式隔离栏","京式机非隔离栏","0.7m*3m，热浸镀锌钢材（附图4）","1套"]
[16,null,"京式中央隔离栏","1.0m*3m，热浸镀锌钢材（附图5）","1套"]
[17,null,"京式人行隔离栏","1.3m*3m，热浸镀锌钢材","1套"]
[18,null,"京式机非隔离栏翻新","0.7m*3m，返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[19,null,"京式中央隔离栏翻新","1.0m*3m，返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[20,null,"京式人行隔离栏翻新","1.3m*3m，返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[21,null,"京式机非隔离栏片修复","京式0.7m*3m隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[22,null,"京式中央隔离栏片修复","京式1.0m*3m隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[23,null,"京式人行隔离栏片修复","京式1.3m*3m隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[24,"黄金色隔离栏","黄金色隔离栏","热浸镀锌钢材，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，含立柱、盖帽及安装所需配件（附图6）","1套"]
[25,null,"黄金色隔离栏翻新","黄金色隔离栏返厂翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[26,null,"黄金色隔离栏修复","黄金色隔离栏修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[27,"仿古隔离栏","仿古中央隔离栏片","仿古中央隔离栏片，长3m，高0.9m;热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图7）","1片"]
[28,null,"仿古机非隔离栏片","仿古机非隔离栏片，长3m，高0.5m;热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图8）","1片"]
[29,null,"仿古人行隔离栏片","仿古人行隔离栏片，长3m，高0.9m;热浸镀锌钢材，不含1根立柱和遮羞盖及其它安装所需配件（“八一南昌”或“滕王阁”款式）（附图9）","1片"]
[30,null,"仿古中央隔离栏片（切割部分）","与现有中央隔离栏款式材质一致","1米"]
[31,null,"仿古机非隔离栏片（切割部分）","与现有机非隔离栏款式材质一致","1米"]
[32,null,"仿古人行隔离栏片（切割部分）","与现有人行隔离栏款式材质一致","1米"]
[33,null,"新款仿古坡形隔离栏片A","新款降坡隔离栏片A，长3m，两端高分别为0.76m/0.84m；热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图10）","1片"]
[34,null,"新款仿古坡形隔离栏片B","新款降坡隔离栏片B，长3m，两端高分别为0.68m/0.76m；热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图10）","1片"]
[35,null,"新款仿古坡形隔离栏片C","新款降坡隔离栏片C，长3m，两端高分别为0.6m/0.68m；热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图10）","1片"]
[36,null,"新款仿古坡形隔离栏片D","新款降坡隔离栏片D，长3m，两端高分别为0.52m/0.6m；热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图10）","1片"]
[37,null,"新款仿古坡形隔离栏片E","新款降坡隔离栏片E，长3m，两端高分别为0.44m/0.52m；热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图10）","1片"]
[38,null,"老款仿古高坡形隔离栏片","老款高降坡隔离栏片，长3m，两端高分别为0.9m/0.58m;热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图11）","1片"]
[39,null,"老款仿古矮坡形隔离栏片","老款矮降坡隔离栏片，长3m，两端高分别为0.58m/0.5m;热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，款式与南昌市区现有隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调（附图11）","1片"]
[40,null,"新款仿古中央隔离栏片翻新","新款仿古中央隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[41,null,"新款仿古机非隔离栏片翻新","新款仿古机非隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[42,null,"新款仿古人行隔离栏片翻新","新款仿古人行隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[43,null,"新款仿古坡形隔离栏片A翻新","新款仿古坡形隔离栏片A翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[44,null,"新款仿古坡形隔离栏片B翻新","新款仿古坡形隔离栏片B翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[45,null,"新款仿古坡形隔离栏片C翻新","新款仿古坡形隔离栏片C翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[46,null,"新款仿古坡形隔离栏片D翻新","新款仿古坡形隔离栏片D翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[47,null,"新款仿古坡形隔离栏片E翻新","新款仿古坡形隔离栏片E翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[48,null,"老款仿古高坡形隔离栏片翻新","老款仿古高坡形隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[49,null,"老款仿古矮坡形隔离栏片翻新","老款仿古矮坡形隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案及图形更换","1片"]
[50,null,"仿古中央隔离栏片修复","仿古中央隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[51,null,"仿古机非隔离栏片修复","仿古机非隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[52,null,"仿古人行隔离栏片修复","仿古人行隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[53,null,"新款仿古坡形隔离栏片A修复","新款仿古坡形隔离栏片A修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[54,null,"新款仿古坡形隔离栏片B修复","新款仿古坡形隔离栏片B修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[55,null,"新款仿古坡形隔离栏片C修复","新款仿古坡形隔离栏片C修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[56,null,"新款仿古坡形隔离栏片D修复","新款仿古坡形隔离栏片D修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[57,null,"新款仿古坡形隔离栏片E修复","新款仿古坡形隔离栏片E修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[58,null,"老款仿古高坡形隔离栏片修复","老款仿古高坡形隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[59,null,"老款仿古矮坡形隔离栏片修复","老款仿古矮坡形隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[60,null,"仿古中央隔离栏立柱","高1.2m的仿古隔离栏配套立柱，热浸镀锌钢材，100mm*100mm*2.5mm/120mm*80mm*2.5mm（“八一南昌 ”或“滕王阁”款式），含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[61,null,"仿古机非隔离栏立柱","高0.8m的仿古隔离栏配套立柱，热浸镀锌钢材，100mm*100mm*2.5mm/120mm*80mm*2.5mm（“八一南昌 ”或“滕王阁”款式），含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[62,null,"仿古人行隔离栏立柱","高1.4m的仿古隔离栏配套立柱，需预埋200mm，热浸镀锌钢材（“八一南昌 ”或“滕王阁”款式），含隔离栏帽、遮羞盖、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[63,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱a","新款仿古坡形隔离栏A、B的衔接立柱，热浸镀锌钢材，高1120mm，100mm*100mm*2.5mm，含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[64,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱b","新款仿古坡形隔离栏B、C的衔接立柱，热浸镀锌钢材，高1040mm，100mm*100mm*2.5mm，含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[65,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱c","新款仿古坡形隔离栏C、D的衔接立柱，热浸镀锌钢材，高960mm，100mm*100mm*2.5mm，含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[66,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱d","新款仿古坡形隔离栏D、E的衔接立柱，热浸镀锌钢材，高880mm，100mm*100mm*2.5mm，含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[67,null,"老款仿古坡形隔离栏立柱","老款仿古高坡形、矮坡形隔离栏的衔接立柱，热浸镀锌钢材，高1000mm，100mm*100mm*2.5mm，含隔离栏帽、四面国标Ⅴ类反光膜","1根"]
[68,null,"仿古中央隔离栏立柱翻新","仿古中央隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[69,null,"仿古机非隔离栏立柱翻新","仿古机非隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[70,null,"仿古人行隔离栏立柱翻新","仿古人行隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[71,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱a翻新","新款仿古坡形隔离栏立柱a翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[72,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱b翻新","新款仿古坡形隔离栏立柱b翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[73,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱c翻新","新款仿古坡形隔离栏立柱c翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[74,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱d翻新","新款仿古坡形隔离栏立柱d翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[75,null,"老款仿古坡形隔离栏立柱翻新","老款仿古坡形隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与南昌市区现有隔离栏立柱款式一致","1根"]
[76,null,"仿古中央隔离栏立柱修复","仿古中央隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[77,null,"仿古机非隔离栏立柱修复","仿古机非隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[78,null,"仿古人行隔离栏立柱修复","仿古人行隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[79,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱a修复","新款仿古坡形隔离栏立柱a修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[80,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱b修复","新款仿古坡形隔离栏立柱b修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[81,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱c修复","新款仿古坡形隔离栏立柱c修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[82,null,"新款仿古坡形隔离栏立柱d修复","新款仿古坡形隔离栏立柱d修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[83,null,"老款仿古坡形隔离栏立柱修复","老款仿古坡形隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[84,"交通隔离栏人工费","隔离栏片安装","安装，含固定螺丝、钻孔螺钉、防盗螺钉等配件、搬运","1片"]
[85,null,"隔离栏片拆除","拆除，含配件、搬运","1片"]
[86,null,"隔离栏片喷漆","现场整块隔离栏片喷漆，无需返厂翻新","1片"]
[87,null,"隔离栏拖移","批量隔离栏拖移（不小于10块），含底座、立柱等配套设施","1套"]
[88,null,"隔离栏立柱安装","安装，含配件、搬运","1根"]
[89,null,"隔离栏立柱拆除","拆除，含配件、搬运","1根"]
[90,null,"隔离栏立柱喷漆","现场整根隔离栏立柱喷漆，无需返厂翻新","1根"]
[91,"隔离设施回收","路面隔离栏片回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1片"]
[92,null,"路面隔离栏立柱回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1根"]
[93,null,"路面铸铁底座回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1个"]
[94,null,"路面镀锌钢板填砼底座回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1个"]
[95,null,"路面隔离柱回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1根"]
[96,null,"路面U型防撞端头回收","含路面收回车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1个"]
[97,"增重防撞隔离栏","增重防撞隔离栏片","黄金色隔离栏片，长2.986m，高0.8m，304不锈钢，重量≥281kg，不含立柱，含安装所需配件（附图12-1、12-2）","1片"]
[98,null,"增重防撞隔离栏片安装","安装，含固定螺丝、钻孔螺钉、防盗螺钉等配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1片"]
[99,null,"增重防撞隔离栏片拆除","拆除，含配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1片"]
[100,null,"增重防撞隔离栏立柱","高1.158m隔离栏配套立柱，304不锈钢，160mm*160mm*1158mm，重量≥179kg，含安装所需配件","1根"]
[101,null,"增重防撞隔离栏立柱安装","安装，含配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1根"]
[102,null,"增重防撞隔离栏立柱拆除","拆除，含配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1根"]
[103,null,"增重防撞底座","黄金色底座，重量≥150kg，304 不锈钢，尺寸397mm*496mm*187mm","1个"]
[104,null,"增重防撞底座安装","安装，含配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1个"]
[105,null,"增重防撞底座拆除","拆除，含配件、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）","1个"]
[106,null,"增重防撞隔离栏盖帽","隔离栏立柱顶部的配件，重量≥11.3kg，含安装、搬运（含专项作业车、特殊机械、装备搬运）及拆除原有立柱帽","1个"]
[107,null,"增重防撞隔离栏盖帽安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[108,null,"增重防撞隔离栏盖帽拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[109,"定制交通隔离栏","定制中央隔离栏片","定制中央隔离栏片，热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，相关参数符合《交通分隔栏（ JT/T 1033)》等相关参数要求","1片"]
[110,null,"定制机非隔离栏片","定制机非隔离栏片，热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，相关参数符合《交通分隔栏（ JT/T 1033)》等相关参数要求","1片"]
[111,null,"定制坡形隔离栏片","定制坡形隔离栏片，热浸镀锌钢材，不含立柱，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，相关参数符合《交通分隔栏（ JT/T 1033)》等相关参数要求","1片"]
[112,null,"定制中央隔离栏片翻新","定制中央隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案更换","1片"]
[113,null,"定制机非隔离栏片翻新","定制机非隔离栏片翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案更换","1片"]
[114,null,"定制坡形隔离栏片翻新","定制坡形隔离栏片翻新，含除锈及、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，不含图案更换","1片"]
[115,null,"定制中央隔离栏片修复","定制中央隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[116,null,"定制机非隔离栏片修复","定制机非隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[117,null,"定制坡形隔离栏片修复","定制坡形隔离栏片修复，包括更换破损部件如横杆、竖杆、图案等、加固结构以及除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，恢复隔离栏片的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前隔离栏款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1片"]
[118,null,"定制中央隔离栏立柱","定制中央隔离栏立柱，热浸镀锌钢材，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式","1根"]
[119,null,"定制机非隔离栏立柱","定制机非隔离栏立柱，热浸镀锌钢材，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式","1根"]
[120,null,"定制坡形隔离栏立柱","定制坡形隔离栏立柱，热浸镀锌钢材，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式","1根"]
[121,null,"定制中央隔离栏立柱翻新","定制中央隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与原定制款式一致","1根"]
[122,null,"定制机非隔离栏立柱翻新","定制机非隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与原定制款式一致","1根"]
[123,null,"定制坡形隔离栏立柱翻新","定制坡形隔离栏立柱翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、四面国标Ⅴ类反光膜，款式与原定制款式一致","1根"]
[124,null,"定制中央隔离栏立柱修复","定制中央隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[125,null,"定制机非隔离栏立柱修复","定制机非隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[126,null,"定制坡形隔离栏立柱修复","定制坡形隔离栏立柱修复，包括更换破损部件如立柱盖帽、四面国标Ⅴ类反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复立柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前立柱款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[127,"隔离栏底座","铸铁底座（80kg±1kg）","重量80kg±1kg，孔径可根据实际情况调整（附图13）","1个"]
[128,null,"铸铁底座（68kg±1kg）","重量68kg±1kg，400*300*170m，孔径可根据实际情况调整（附图14）","1个"]
[129,null,"定制铸铁底座","定制铸铁底座，重量及尺寸按实际需求明确","1公斤"]
[130,null,"铸铁底座重铸","铸铁底座重铸，重量及尺寸按实际需求明确","1公斤"]
[131,null,"镀锌钢板填砼底座","重量25kg±2kg，孔径规格105mm*105mm/125mm*85mm，含打满地钉加固（附图15）","1个"]
[132,null,"定制镀锌钢板填砼底座","定制镀锌钢板填砼底座，重量及尺寸按实际需求明确","1个"]
[133,null,"铸铁底座安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[134,null,"铸铁底座拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[135,null,"镀锌钢板填砼底座安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[136,null,"镀锌钢板填砼底座拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[137,null,"铸铁底座描红","字体描红","1个"]
[138,null,"隔离栏底座喷漆","整个隔离栏底座喷漆，无需返厂","1个"]
[139,"交通隔离栏配件","黄金色隔离栏立柱盖帽","黄金色隔离栏立柱顶部的配件，与南昌市区现有隔离栏帽一致，含拆除原有立柱帽","1个"]
[140,null,"防眩隔离栏立柱盖帽","防眩隔离栏立柱顶部的配件，与南昌市区现有隔离栏帽一致，含拆除原有立柱帽","1个"]
[141,null,"仿古隔离栏立柱盖帽","仿古隔离栏立柱顶部的配件或人行隔离栏底部的遮羞盖，与南昌市区现有隔离栏帽一致，含拆除原有立柱帽","1个"]
[142,null,"仿古隔离栏图案（ “八一南昌”或“滕王阁”图案）","厚5mm，按隔离栏样式需求更换，满焊加固，含隔离栏原有图案拆除、新图案焊接、焊点防锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等全套工艺","1个"]
[143,null,"仿古隔离栏图案喷涂","图案喷涂颜色","1个"]
[144,null,"仿古隔离栏图案拆除","图案拆除","1个"]
[145,null,"仿古隔离栏图案翻新","图案翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等全套工艺、安装","1个"]
[146,null,"仿古隔离栏图案修复","图案修复，含变形修复、除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等全套工艺、安装","1个"]
[147,null,"隔离栏反光标识","单面或双面安装在隔离栏上的反光标识，含拆除原有反光标识，颜色可按需求定制","1个"]
[148,null,"隔离栏反光膜180mm*90mm","180mm*90mm，国标Ⅴ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制","1片"]
[149,null,"隔离栏反光膜180mm*110mm","180mm*110mm，国标Ⅴ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制","1片"]
[150,null,"隔离栏反光膜180mm*70mm","180mm*70mm，国标Ⅴ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制","1片"]
[151,null,"隔离栏反光膜180mm*150mm","180mm*150mm，国标Ⅴ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制","1片"]
[152,null,"反光标识安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[153,null,"反光标识拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[154,null,"底座地钉","用于加固镀锌钢板填砼底座，长度≥180mm，孔径10mm","1根"]
[155,null,"增重防撞隔离栏专用螺杆","用于连接增重防撞隔离栏及立柱，含锁杆及连接螺栓","1个"]
[156,null,"隔离栏防盗螺杆","铁质，加固隔离栏与底座的连接件","1个"]
[157,null,"隔离栏防盗螺杆安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[158,null,"隔离栏防盗螺杆拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[159,null,"隔离栏连接螺杆","隔离栏片与立柱连接的螺杆","1个"]
[160,null,"钻尾螺钉","隔离栏安装的螺丝钉","1个"]
[161,null,"底座转接法兰","铁质，隔离栏立柱与底座孔径的连接件","1个"]
[162,null,"底座转接法兰安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[163,null,"底座转接法兰拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[164,"伸缩交通隔离栏","中央伸缩隔离栏（不锈钢）","伸缩隔离栏1000mm高，宽380mm，304不锈钢，含安装所需配件，展开后长度3.3m，重量33kg，尺寸可根据实际情况微调（附图16-1、16-2）","1套"]
[165,null,"机非伸缩隔离栏（不锈钢）","伸缩隔离栏600mm高，宽380mm，304不锈钢，含安装所需配件，展开后长度3.3m，重量19.8kg，尺寸可根据实际情况微调（附图17-1、17-2）","1套"]
[166,null,"定制中央伸缩隔离栏（不锈钢）","304不锈钢，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，以展开后长度计算单价","1米"]
[167,null,"定制机非伸缩隔离栏（不锈钢）","304不锈钢，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，以展开后长度计算单价","1米"]
[168,null,"铝合金/不锈钢伸缩门","铝合金/不锈钢伸缩门，含安装所需配件，按需求定制材质、长度、颜色及样式","1米"]
[169,null,"中央伸缩隔离栏（铝合金）","伸缩隔离栏1000mm高，宽380mm，铝合金，含安装所需配件，展开后长度3.3m，重量33kg，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[170,null,"机非伸缩隔离栏（铝合金）","伸缩隔离栏600mm高，宽380mm，铝合金，含安装所需配件，展开后长度3.3m，重量19.8kg，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[171,null,"定制中央伸缩隔离栏（铝合金）","铝合金，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，以展开后长度计算单价","1米"]
[172,null,"定制机非伸缩隔离栏（铝合金）","铝合金，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，以展开后长度计算单价","1米"]
[173,null,"伸缩隔离栏盖帽","与现有款式一致，含配件、搬运","1个"]
[174,null,"伸缩隔离栏底部滑轮","与现有款式一致，含配件、搬运","1个"]
[175,null,"伸缩隔离栏维修","维修，含配件、搬运","1米"]
[176,null,"伸缩隔离栏安装","安装，含配件、搬运","1套"]
[177,null,"伸缩隔离栏拆除","拆除，含配件、搬运","1套"]
[178,null,"机非伸缩隔离栏翻新（不锈钢）","隔离栏翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1米"]
[179,null,"中央伸缩隔离栏翻新（不锈钢）","隔离栏翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1米"]
[180,null,"机非伸缩隔离栏翻新（铝合金）","隔离栏翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1米"]
[181,null,"中央伸缩隔离栏翻新（铝合金）","隔离栏翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1米"]
[182,null,"机非伸缩隔离栏修复（不锈钢）","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离栏的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[183,null,"中央伸缩隔离栏修复（不锈钢）","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离栏的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[184,null,"机非伸缩隔离栏修复（铝合金）","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离栏的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[185,null,"中央伸缩隔离栏修复（铝合金）","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离栏的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[186,"可移动式交通隔离栏","定制可移动式隔离栏","定制可移动隔离栏，热浸镀锌钢材，含安装所需配件，按需求定制尺寸、颜色及样式，相关参数符合《交通分隔栏（ JT/T 1033)》等相关参数要求","1米"]
[187,null,"可移动式隔离栏维修","维修，含配件、搬运","1个"]
[188,null,"可移动式隔离栏安装","安装，含配件、搬运","1块"]
[189,null,"可移动式隔离栏拆除","拆除，含配件、搬运","1块"]
[190,null,"可移动式隔离栏翻新","隔离栏翻新，含除锈及结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1米"]
[191,null,"可移动式隔离栏修复","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离栏的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[192,null,"现有隔离栏改造成可移动式","按隔离栏定制改造，下方增设移动滑轮；含固定立柱、框架、滑轮、焊接除锈、油饰、枷锁等全套配件和流程","1块"]
[193,null,"现有隔离栏立柱改造成可移动式","按隔离栏立柱定制改造，下方增设移动滑轮，含固定立柱、框架、滑轮、焊接除锈、油饰、枷锁等全套配件和流程","1根"]
[194,null,"可移动式隔离栏立柱","按隔离栏立柱定制改造，含移动滑轮、固定立柱、框架、滑轮、焊接除锈、油饰、枷锁等全套配件和流程","1根"]
[195,null,"可移动式隔离栏底部滑轮","与现有款式一致，含配件、搬运","1个"]
[196,null,"定制推拉式隔离栏","现有隔离栏按推拉式隔离栏定制改造，含导轨、移动滑轮、油饰、焊接、搬运等","1米"]
[197,"快速路波形钢梁护栏","二波护栏","含安装所需配件，热浸镀锌钢材","1米"]
[198,null,"三波护栏","含安装所需配件，热浸镀锌钢材","1米"]
[199,null,"单侧连接端头","含安装所需配件，热浸镀锌钢材","1组"]
[200,null,"双侧连接端头","含安装所需配件，热浸镀锌钢材","1组"]
[201,null,"定制波形护栏连接端头","按需求定制长度、含安装所需配件，热浸镀锌钢材","1米"]
[202,null,"波形护栏连接端头拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[203,null,"波形护栏立柱","波形立柱，含施工","1根"]
[204,null,"防阻块","防阻块，含安装所需配件","1个"]
[205,null,"防阻块拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[206,null,"波形护栏专用螺丝","波形护栏专用螺丝","1个"]
[207,null,"波形护栏立柱盖帽","波形护栏立柱盖帽","1个"]
[208,null,"波形护栏安装","安装，含配件、搬运","1块"]
[209,null,"波形护栏拆除","拆除，含配件、搬运","1块"]
[210,null,"波形护栏立柱安装","安装，含配件、搬运","1根"]
[211,null,"波形护栏立柱拆除","拆除，含配件、搬运","1根"]
[212,null,"路面波形护栏修复","轻微移位调整，含护栏板、立柱、防阻块等调整","1块"]
[213,null,"二波护栏修复","含结构调整、除锈、打磨清洗、镀锌、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致","1米"]
[214,null,"三波护栏修复","含结构调整、除锈、打磨清洗、镀锌、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致","1米"]
[215,"弹性隔离栏","弹性TPU隔离栏","2000m*950mm（含立柱，宽度100mm），弹性TPU材质，横杆尺寸60mm*40mm，设置国标Ⅴ类反光膜（附图18-1、18-2）","1米"]
[216,"隔离柱/警示柱","不锈钢管隔离柱","高500mm或750mm，不锈钢管，膨胀螺丝安装，设置国标Ⅳ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[217,null,"警示柱（高750mm）","高750mm，直径80mm，TPU高性能材质，红白色，底座宽度200mm，通体壁厚不小于3mm，底座含有2颗玻璃反光珠，设置国标Ⅳ类反光膜，反光膜区域凹陷不小于3mm，膨胀螺丝和胶水安装，尺寸可根据实际情况微调（附图19）","1根"]
[218,null,"警示柱（高800mm）","高800mm，直径80mm，TPU高性能材质，黄黑色，通体壁厚不小于3mm，设置国标Ⅳ类反光膜，地面钻孔，柱体底座预置安装螺丝并灌注胶水，柱体旋转拧入，尺寸可根据实际情况微调（附图20），含安装及修复路面","1根"]
[219,null,"警示柱底座螺丝","黄黑色警示柱预埋路面的底座螺丝，含安装及修复路面","1个"]
[220,null,"警示柱安装","安装，含配件、搬运","1根"]
[221,null,"警示柱拆除","拆除，含配件、搬运","1根"]
[222,null,"TPU分道体","TPU高分子弹性材质，荧光红，国标Ⅳ类反光膜，底座两边实体拱起设计（附图21）","1根"]
[223,null,"TPU分道体安装","安装，含配件、搬运","1根"]
[224,null,"TPU分道体拆除","拆除，含配件、搬运","1根"]
[225,null,"隔离柱（壁厚1mm）","热浸镀锌钢材，直径114mm*1mm厚*1000mm高，埋入地下200mm，柱顶圆弧形包封，国标Ⅳ类膜，含安装、修复路面、反光膜区域凹陷防锈处理，尺寸可根据实际情况微调附（附图22）","1根"]
[226,null,"隔离柱（壁厚1.5mm）","热浸镀锌钢材，直径114mm*1.5mm厚*1000mm高，埋入地下200mm，柱顶圆弧形包封，国标Ⅳ类膜，含安装、修复路面、反光膜区域凹陷防锈处理，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[227,null,"隔离柱（壁厚4mm）","热浸镀锌钢材，直径114mm*4mm厚*1000mm高，埋入地下200mm，柱顶圆弧形包封，国标Ⅳ类膜，含安装、修复路面、反光膜区域凹陷防锈处理，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[228,null,"隔离柱（壁厚5.5mm）","热浸镀锌钢材，直径114mm*5.5mm厚*1000mm高，埋入地下200mm，柱顶圆弧形包封，国标Ⅳ类膜，含安装、修复路面、反光膜区域凹陷防锈处理，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[229,null,"隔离柱（壁厚8mm）","热浸镀锌钢材，直径114mm*8mm厚*1000mm高，埋入地下200mm，柱顶圆弧形包封，国标Ⅳ类膜，含安装、修复路面、反光膜区域凹陷防锈处理，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[230,null,"定制隔离柱","热浸镀锌钢材，尺寸及样式按需求定制，含安装及修复路面","1根"]
[231,null,"隔离柱翻新","翻新，含除锈、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1根"]
[232,null,"隔离柱修复","包括更换破损部件，加固结构以及重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复隔离柱的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1根"]
[233,null,"隔离柱安装","隔离柱预埋安装，含配件、搬运、水钻打孔、清洗并修复路面","1根"]
[234,null,"隔离柱拆除","拆除，含配件、搬运、清洗并修复路面","1根"]
[235,"隔离桩","铁板式隔离桩（长1m）","热浸镀锌钢材，长1m，尺寸可根据实际情况微调，含国标Ⅳ类反光膜、地钉、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图23）","1套"]
[236,null,"铁板式隔离桩（长1.5m）","热浸镀锌钢材，长1.5m，尺寸可根据实际情况微调，含国标Ⅳ类反光膜、地钉、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面","1套"]
[237,null,"铁板式隔离桩（长3m）","热浸镀锌钢材，长3m，尺寸可根据实际情况微调，含国标Ⅳ类反光膜、地钉、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图24）","1套"]
[238,null,"T形错位隔离桩","热浸镀锌钢材，1100mm*900mm*400mm， φ40mm*2mm厚，埋入地下200mm，尺寸可根据实际情况微调， 含国标Ⅳ类反光膜、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图25、27)","1套"]
[239,null,"L形错位隔离桩","热浸镀锌钢材，550mm*900mm*400mm， φ40mm*2mm厚，埋入地下200mm，尺寸可根据实际情况微调，含国标Ⅳ类反光膜、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图26/27）","1套"]
[240,null,"T形铁板式错位隔离桩","热浸镀锌钢材，1100mm*700mm*400mm， φ40mm*2mm厚，尺寸可根据实际情况微调， 含6mm铁板式底座，国标Ⅳ类反光膜、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图28）","1套"]
[241,null,"L形铁板式错位隔离桩","热浸镀锌钢材，550mm*700mm*400mm， φ40mm*2mm厚，尺寸可根据实际情况微调， 含6mm铁板式底座国标Ⅳ类反光膜、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面（附图28）","1套"]
[242,null,"错位隔离桩安装","T形或L形错位隔离桩（含铁板式）安装，含配件、搬运","1套"]
[243,null,"错位隔离桩拆除","T形或L形错位隔离桩（含铁板式）拆除，含配件、搬运、清洗并修复路面","1套"]
[244,null,"铁板式隔离桩安装","铁板式安装，含配件、搬运","1套"]
[245,null,"铁板式隔离桩拆除","铁板式拆除，含配件、搬运、清洗并修复路面","1套"]
[246,null,"定制过街隔离桩","尺寸可根据实际情况微调， 含反光膜、刷漆等全套配件","1米"]
[247,null,"倒U形隔离桩","热浸镀锌钢材，1500mm*200mm，厚2mm， 含国标Ⅳ类反光膜、地钉、刷漆等全套配件，并包含安装及修复路面，尺寸可结合实际情况微调","1套"]
[248,null,"倒U形隔离桩安装","倒U形隔离桩安装，含配件、搬运","1套"]
[249,null,"倒U形隔离桩拆除","倒U形隔离桩拆除，含配件、搬运、清洗并修复路面","1套"]
[250,null,"人行过街栏杆","长3m，热浸镀锌钢材，长度可根据实际情况可微调（附图29）","1根"]
[251,null,"人行过街栏杆安装","安装，含配件、切割调整长度、搬运","1根"]
[252,null,"人行过街栏杆拆除","拆除，含配件、搬运、修复路面","1根"]
[253,null,"人行过街栏杆油饰","整根油饰","1根"]
[254,null,"铁板式隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1米"]
[255,null,"T形错位隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[256,null,"L形错位隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[257,null,"T形铁板式错位隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[258,null,"L形铁板式错位隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[259,null,"倒U形隔离桩修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[260,null,"人行过街栏杆修复","含修复或更换破损部件，打磨清洗，重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、国标Ⅳ类反光膜等，含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[261,"隔离柱反光标识","隔离柱膜Ⅳ类180mm*370mm","隔离柱膜，国标Ⅳ类180mm*370mm","1片"]
[262,null,"隔离柱膜Ⅲ类180mm*370mm","隔离柱膜，国标Ⅲ类180mm*370mm","1片"]
[263,null,"隔离柱膜Ⅳ类20mm*380mm","隔离柱膜，国标Ⅳ类20mm*380mm","1片"]
[264,null,"隔离柱膜Ⅲ类20mm*380mm","隔离柱膜，国标Ⅲ类20mm*380mm","1片"]
[265,"交通防撞设施","机非隔离栏U形防撞端头","高0.7m，热浸镀锌钢材，含国标Ⅳ类反光膜，尖角做圆弧形处理，含防护盖帽（附图30）","1套"]
[266,null,"中央隔离栏U形防撞端头","高1.2m，热浸镀锌钢材，含国标Ⅳ类反光膜，尖角做圆弧形处理，含防护盖帽（附图31）","1套"]
[267,null,"定制隔离栏U形防撞端头","定制中央隔离栏防撞端头，材料、样式按需求定制，高度与南昌现有机非隔离栏一致","1套"]
[268,null,"机非隔离栏U形防撞端头翻新","高0.8m防撞端头，含除锈、打磨、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[269,null,"中央隔离栏U形防撞端头翻新","高1.2m防撞端头，含除锈、打磨、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[270,null,"定制隔离栏U形防撞端头翻新","定制防撞端头，含除锈、打磨、结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑、运输","1套"]
[271,null,"中央隔离栏U形防撞端头修复","中央端头修复，包括更换破损部件如变形构件、反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复防撞端头的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[272,null,"机非隔离栏U形防撞端头修复","机非端头修复，包括更换破损部件如变形构件、反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复防撞端头的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[273,null,"定制隔离栏U形防撞端头修复","定制隔离栏防撞端头修复，包括更换破损部件如变形构件、反光膜等，加固结构以及除锈、重新结构加固、打磨清洗及重新整体喷塑，恢复防撞端头的完整性和稳固性。含安装所需配件，款式与修复前款式一致，尺寸可根据实际情况微调","1套"]
[274,null,"端头防护盖帽","端头防护盖帽，含国标Ⅳ类反光膜（附图32-1、32-2）","1个"]
[275,null,"端头防护盖帽安装","端头防护盖帽安装，含配件、搬运","1个"]
[276,null,"端头防护盖帽拆除","端头防护盖帽拆除，含配件、搬运","1个"]
[277,null,"防撞端头安装","安装，含配件、搬运","1套"]
[278,null,"防撞端头拆除","拆除，含配件、搬运","1套"]
[279,null,"机非U形防撞端头反光膜","700mm*260mm，国标Ⅳ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制，含反光膜铲除、清理","1张"]
[280,null,"中央U形防撞端头反光膜","1200mm*260mm，国标Ⅳ类反光膜，尺寸可根据实际情况微调，颜色可按需求定制，反光膜铲除、清理","1张"]
[281,null,"警示防撞设施（高952mm）","高952mm，采用高强度HDPE与TPU材料组合制成，弹性底座内置3mm钢板，含国标Ⅳ类反光膜、地钉等全套配件（附图33-1、33-2）","1套"]
[282,null,"警示防撞设施（高750mm）","高750mm，采用高强度HDPE与TPU材料组合制成，弹性底座内置3mm钢板，含国标Ⅳ类反光膜、地钉等全套配件（附图34-1、34-2）","1套"]
[283,null,"警示防撞设施安装","安装，含配件、搬运","1套"]
[284,null,"警示防撞设施拆除","拆除，含配件、搬运","1套"]
[285,null,"防撞桶500mm*750mm","放置于路面，直径500mm*高750mm，含加砂、水等填充物固定、捆扎和拆除原防撞桶，尺寸可根据实际情况微调","1个"]
[286,null,"防撞桶600mm*900mm","φ600mm，高900mm，高压聚乙烯HDPE结合弹性体EVA，黄黑色，设置国标Ⅳ类反光膜，含加砂、水等填充物固定、捆扎和拆除原防撞桶，尺寸可根据实际情况微调（附图35）","1个"]
[287,null,"防撞桶900mm*900mm","φ900mm，高900mm，高压聚乙烯HDPE结合弹性体EVA，黄黑色，设置国标Ⅳ类反光膜，含加砂、水等填充物固定、捆扎和拆除原防撞桶，尺寸可根据实际情况微调（附图36-1、36-2）","1个"]
[288,null,"防撞桶900mm*950mm","φ900mm，高950mm，壁厚不小于6mm，设置国标Ⅳ类反光膜，含加砂、水等填充物固定、捆扎和拆除原防撞桶，材质符合GB/T28650，尺寸可根据实际情况微调（附图37）","1个"]
[289,null,"杆件警示防撞桶","杆件警示防撞桶，高1.2m，聚乙烯材质，包裹住杆件； 含国标Ⅳ类反光膜，颜色按需求定制（附图38-1、38-2）","1套"]
[290,null,"防撞桶移装","移装，含加砂、水等填充物固定、搬运","1组"]
[291,null,"防撞桶回收","回收，含搬运并清理现场","1组"]
[292,null,"防撞垫TS级","防撞等级达到TS级，热浸镀锌钢材，含混凝土基础、钢筋、国标Ⅴ类反光膜等配件（附图39）","1组"]
[293,null,"防撞垫TA级","防撞等级达到TA级，热浸镀锌钢材，含混凝土基础、钢筋、国标Ⅴ类反光膜等配件（附图40）","1组"]
[294,null,"防撞垫TB级","防撞等级达到TB级，热浸镀锌钢材，含混凝土基础、钢筋、国标Ⅴ类反光膜等配件（附图41）","1组"]
[295,null,"防撞垫安装","安装，含配件、搬运","1组"]
[296,null,"防撞垫拆除","拆除，含配件、搬运","1组"]
[297,"其他交通设施","铸铁减速带","铸铁","1米"]
[298,null,"铸铁减速带安装","安装，含配件、搬运","1米"]
[299,null,"铸铁减速带拆除","拆除，含配件、搬运","1米"]
[300,null,"橡胶减速带","橡胶","1米"]
[301,null,"橡胶减速带安装","安装，含配件、搬运","1米"]
[302,null,"橡胶减速带拆除","拆除，含配件、搬运","1米"]
[303,null,"橡胶分道体","780mm*215mm*120mm，参照南昌西站落客平台设置的款式，尺寸可根据实际情况微调","1个"]
[304,null,"橡胶分道体安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[305,null,"橡胶分道体拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[306,null,"仿古隔离栏喷漆","与现有仿古隔离栏颜色一致，容量200ml","1瓶"]
[307,null,"黄金色隔离栏喷漆","与现有黄金色隔离栏（含增重隔离栏）颜色一致，容量200ml","1瓶"]
[308,null,"太阳能爆闪灯","滴胶板太阳能，3.7伏2200毫安锂电池，通体黄色，防护等级IP50，灯珠采用高亮度LED芯片（附图42）","1个"]
[309,null,"反光交通路锥租用","反光路锥租用，含人工运输、维护、回收、摆放、警戒带或警戒杆","1个/次"]
[310,null,"反光交通路锥","橡胶，款式可定制，如南昌交警字样等（附图43）","1个"]
[311,null,"警戒杆","警戒杆长2m，塑料，可根据实际情况微调","1根"]
[312,null,"警戒带（含收纳）","带收纳盒","1卷"]
[313,null,"警戒带（不含收纳）","无收纳盒","1卷"]
[314,null,"水马租用","水马租用，含人工运输、维护、回收、摆放","1个/次"]
[315,null,"定制水马","按需求定制，含加砂、水等填充物固定","1个"]
[316,null,"水马安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[317,null,"水马拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
[318,null,"铁马租赁","长3m*高1.2m，含安装、拆除、回收、摆放","1块/次"]
[319,null,"定制水泥墩外壳","水泥墩外壳，含反光膜，路面值勤点、保安岗亭采用样式（附图44）","1个"]
[320,null,"小型水泥隔离墩","小型水泥隔离墩，C25混凝土，含刷漆、连接钢管等全套配件，不含反光膜或反光标识，尺寸可根据实际情况微调（附图45）","1个"]
[321,null,"大型水泥隔离墩","大型水泥隔离墩（类似坛子口立交转盘处），C25混凝土，含刷漆、连接钢管等全套配件，不含反光膜或反光标识，尺寸可根据实际情况微调","1个"]
[322,null,"挡车石","大理石，球面直径不大于400mm，含材料和工时","1个"]
[323,null,"挡车石安装","安装，含配件、搬运","1个"]
[324,null,"挡车石拆除","拆除，含配件、搬运","1个"]
["二、交通标志类设施"]
[325,"国标Ⅰ类单面标志","国标Ⅰ类1mm厚单面标志","厚1mm，铝板，无铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[326,null,"国标Ⅰ类1.5mm厚单面标志","厚1.5mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输费用","1平方米"]
[327,null,"国标Ⅰ类2mm厚单面标志","厚2mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[328,null,"国标Ⅰ类3mm厚单面标志","厚3mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[329,"国标Ⅱ类单面标志","国标Ⅱ类1mm厚单面标志","厚1mm，铝板，无铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[330,null,"国标Ⅱ类1.5mm厚单面标志","厚1.5mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[331,null,"国标Ⅱ类2mm厚单面标志","厚2mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[332,null,"国标Ⅱ类3mm厚单面标志","厚3mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[333,"国标Ⅲ类单面标志","国标Ⅲ类1mm厚单面标志","厚1mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[334,null,"国标Ⅲ类1.5mm厚单面标志","厚1.5mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[335,null,"国标Ⅲ类2mm厚单面标志","厚2mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[336,null,"国标Ⅲ类3mm厚单面标志","厚3mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[337,"国标Ⅳ类单面标志","国标Ⅳ类1mm厚单面标志","厚1mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[338,null,"国标Ⅳ类1.5mm厚单面标志","厚1.5mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[339,null,"国标Ⅳ类2mm厚单面标志","厚2mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[340,null,"国标Ⅳ类3mm厚单面标志","厚3mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[341,"国标Ⅴ类单面标志","国标Ⅴ类1mm厚单面标志","厚1mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[342,null,"国标Ⅴ类1.5mm厚单面标志","厚1.5mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[343,null,"国标Ⅴ类2mm厚单面标志","厚2mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[344,null,"国标Ⅴ类3mm厚单面标志","厚3mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，不含抱箍，含生产、运输等费用","1平方米"]
[345,"一体式标志","一体式标志500mm*500mm","标志板500mm*500mm，杆件φ75mm，长度3m，黑灰色，尺寸和颜色可根据实际情况调整，单面设置国标Ⅳ类反光膜，含加固（附图46）","1套"]
[346,null,"一体式标志300mm*600mm","标志板300mm*600mm，杆件φ75mm，长度3.1m，黑灰色， 尺寸和颜色可根据实际情况调整，单面设置国标Ⅳ类反光膜，含加固（附图46）","1套"]
[347,null,"一体式标志安装","安装，含配件、搬运","1套"]
[348,null,"一体式标志拆除","拆除，含配件、搬运","1套"]
[349,"移动式标志","可移动式标志板支架","移动式交通标志板，厚度1.0mm，铝板，含支架等配件，不含标志反光膜，可根据标志牌尺寸适当调整，含喷漆、辅材等费用","1平方米"]
[350,null,"可移动式标志板摆放","摆放，含运输、固定物件","1次/块"]
[351,null,"可移动式标志板回收","回收，含运输、固定物件","1次/块"]
[352,"广告膜","广告膜","户外喷绘，不反光，不含铝板，含裁切费用和运费","1平方米"]
[353,"反光膜底膜","反光膜底膜（国标Ⅰ类）","国标Ⅰ类，不含字膜，含裁切费用和运费","1平方米"]
[354,null,"反光膜底膜（国标Ⅱ类）","国标Ⅱ类，不含字膜，含裁切费用和运费","1平方米"]
[355,null,"反光膜底膜（国标Ⅲ类）","国标Ⅲ类，不含字膜，含裁切费用和运费","1平方米"]
[356,null,"反光膜底膜（国标Ⅳ类）","国标Ⅳ类，不含字膜，含裁切费用和运费","1平方米"]
[357,null,"反光膜底膜（国标Ⅴ类）","国标Ⅴ类，不含字膜，含裁切费用和运费","1平方米"]
[358,"反光膜底膜及字膜","反光膜底膜及字膜（国标Ⅰ类）","国标Ⅰ类，含裁切费用和运费","1平方米"]
[359,null,"反光膜底膜及字膜（国标Ⅱ类）","国标Ⅱ类，含裁切费用和运费","1平方米"]
[360,null,"反光膜底膜及字膜（国标Ⅲ类）","国标Ⅲ类，含裁切费用和运费","1平方米"]
[361,null,"反光膜底膜及字膜（国标Ⅳ类）","国标Ⅳ类，含裁切费用和运费","1平方米"]
[362,null,"反光膜底膜及字膜（国标Ⅴ类）","国标Ⅴ类，含裁切费用和运费","1平方米"]
[363,"铝背基反光标志","铝背基反光标志（国标Ⅲ类）","反光膜国标Ⅲ类，含铝背基和拆除原有铝背基反光膜，含生产、运输、安装等费用","1平方米"]
[364,null,"铝背基反光标志（国标Ⅳ类）","反光膜国标Ⅳ类，含铝背基和拆除原有铝背基反光膜，含生产、运输、安装等费用","1平方米"]
[365,null,"铝背基反光标志（国标Ⅴ类）","反光膜国标Ⅴ类，含铝背基和拆除原有铝背基反光膜，含生产、运输、安装等费用","1平方米"]
[366,null,"铝背基反光标志安装","安装，含配件、搬运","1块"]
[367,null,"铝背基反光标志拆除","拆除，含配件、搬运","1块"]
[368,"里程牌","公里牌","公里牌，倒梯形，含国标Ⅳ类反光膜","1块"]
[369,null,"百米牌","百米牌，φ150mm，含国标Ⅳ类反光膜","1块"]
[370,null,"安装","安装，含配件、搬运","1块"]
[371,null,"拆除","拆除，含配件、搬运","1块"]
[372,"太阳能主动发光标志","太阳能主动发光标志","高亮led，国标Ⅴ类反光膜，工作时长≥120h，闪烁频率≥40次/分，可视距离≥230m，标志亮度≥300cd/㎡，不含杆件和基础","1块"]
[373,null,"太阳能主动发光标志安装","安装，含配件、搬运、现场勘察、调试等","1块"]
[374,null,"太阳能主动发光标志拆除","拆除，含配件、搬运、现场勘察、调试等","1块"]
[375,"线形诱导标志","线形诱导标志400mm*600mm","国标IV类单面标志，400mm*600mm，厚度2.0mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[376,null,"线形诱导标志600mm*1200mm","国标IV类单面标志，600mm*1200mm，厚度2.0mm，铝板，已配铝滑槽，反光膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[377,"φ600mm圆形标志","圆形标志（国标Ⅲ类φ600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[378,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[379,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[380,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[381,null,"圆形标志（国标IV类φ600mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，φ600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[382,null,"圆形标志（国标IV类φ600mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，φ600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[383,null,"圆形标志（国标IV类φ600mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，φ600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[384,null,"圆形标志（国标IV类φ600mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，φ600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[385,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[386,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[387,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[388,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[389,"φ800mm圆形标志","圆形标志（国标Ⅲ类φ800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[390,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[391,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[392,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[393,null,"圆形标志（国标IV类φ800mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，φ800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[394,null,"圆形标志（国标IV类φ800mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，φ800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[395,null,"圆形标志（国标IV类φ800mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，φ800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[396,null,"圆形标志（国标IV类φ800mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，φ800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[397,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[398,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[399,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[400,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[401,"φ1000mm圆形标志","圆形标志（国标Ⅲ类φ1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[402,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[403,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[404,null,"圆形标志（国标Ⅲ类φ1000mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，φ1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[405,null,"圆形标志（国标IV类φ1000mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，φ1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[406,null,"圆形标志（国标IV类φ1000mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，φ1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[407,null,"圆形标志（国标IV类φ1000mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，φ1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[408,null,"圆形标志（国标IV类φ1000mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，φ1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[409,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[410,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[411,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[412,null,"圆形标志（国标Ⅴ类φ1000mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，φ1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[413,"△700mm三角形标志","三角形标志（国标Ⅲ类△边长700mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长700mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[414,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长700mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长700mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[415,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长700mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长700mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[416,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长700mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长700mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[417,null,"三角形标志（国标IV类△边长700mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，△边长700mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[418,null,"三角形标志（国标IV类△边长700mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，△边长700mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[419,null,"三角形标志（国标IV类△边长700mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，△边长700mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[420,null,"三角形标志（国标IV类△边长700mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，△边长700mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[421,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长700mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长700mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[422,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长700mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长700mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[423,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长700mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长700mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[424,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长700mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长700mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[425,"△900mm三角形标志","三角形标志（国标Ⅲ类△边长900mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长900mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[426,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长900mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长900mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[427,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长900mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长900mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[428,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长900mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长900mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[429,null,"三角形标志（国标IV类△边长900mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，△边长900mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[430,null,"三角形标志（国标IV类△边长900mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，△边长900mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[431,null,"三角形标志（国标IV类△边长900mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，△边长900mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[432,null,"三角形标志（国标IV类△边长900mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，△边长900mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[433,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长900mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长900mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[434,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长900mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长900mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[435,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长900mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长900mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[436,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长900mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长900mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[437,"△1100mm三角形标志","三角形标志（国标Ⅲ类△边长1100mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长1100mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[438,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长1100mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长1100mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[439,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长1100mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长1100mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[440,null,"三角形标志（国标Ⅲ类△边长1100mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，△边长1100mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[441,null,"三角形标志（国标IV类△边长1100mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，△边长1100mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[442,null,"三角形标志（国标IV类△边长1100mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，△边长1100mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[443,null,"三角形标志（国标IV类△边长1100mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，△边长1100mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[444,null,"三角形标志（国标IV类△边长1100mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，△边长1100mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[445,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长1100mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长1100mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[446,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长1100mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长1100mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[447,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长1100mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长1100mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[448,null,"三角形标志（国标Ⅴ类△边长1100mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，△边长1100mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[449,"800mm*800mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类800mm*800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[450,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[451,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[452,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[453,null,"矩形标志（国标IV类800mm*800mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[454,null,"矩形标志（国标IV类800mm*800mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，800mm*800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[455,null,"矩形标志（国标IV类800mm*800mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[456,null,"矩形标志（国标IV类800mm*800mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[457,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[458,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[459,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[460,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[461,"800mm*300mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类800mm*300mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*300mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[462,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*300mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*300mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[463,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*300mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*300mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[464,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*300mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*300mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[465,null,"矩形标志（国标IV类800mm*300mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*300mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[466,null,"矩形标志（国标IV类800mm*300mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，800mm*300mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[467,null,"矩形标志（国标IV类800mm*300mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*300mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[468,null,"矩形标志（国标IV类800mm*300mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*300mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[469,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*300mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*300mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[470,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*300mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*300mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[471,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*300mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*300mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[472,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*300mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*300mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[473,"800mm*400mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类800mm*400mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*400mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[474,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*400mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*400mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[475,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[476,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[477,null,"矩形标志（国标IV类800mm*400mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*400mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[478,null,"矩形标志（国标IV类800mm*400mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，800mm*400mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[479,null,"矩形标志（国标IV类800mm*400mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[480,null,"矩形标志（国标IV类800mm*400mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[481,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*400mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*400mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[482,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*400mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*400mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[483,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[484,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[485,"800mm*450mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类800mm*450mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*450mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[486,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*450mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*450mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[487,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*450mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*450mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[488,null,"矩形标志（国标Ⅲ类800mm*450mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，800mm*450mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[489,null,"矩形标志（国标IV类800mm*450mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*450mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[490,null,"矩形标志（国标IV类800mm*450mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，800mm*450mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[491,null,"矩形标志（国标IV类800mm*450mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*450mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[492,null,"矩形标志（国标IV类800mm*450mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，800mm*450mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[493,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*450mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*450mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[494,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*450mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*450mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[495,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*450mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*450mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[496,null,"矩形标志（国标Ⅴ类800mm*450mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，800mm*450mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[497,"1000mm*600mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[498,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[499,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[500,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[501,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*600mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[502,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*600mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[503,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*600mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[504,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*600mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[505,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[506,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[507,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[508,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[509,"1000mm*1000mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[510,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[511,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[512,null,"矩形标志（国标Ⅲ类1000mm*1000mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[513,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[514,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[515,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[516,null,"矩形标志（国标IV类1000mm*1000mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，1000mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[517,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[518,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[519,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[520,null,"矩形标志（国标Ⅴ类1000mm*1000mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，1000mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[521,"2400mm*1000mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类2400mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[522,null,"矩形标志（国标Ⅲ类2400mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[523,null,"矩形标志（国标Ⅲ类2400mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[524,null,"矩形标志（国标Ⅲ类2400mm*1000mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[525,null,"矩形标志（国标IV类2400mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[526,null,"矩形标志（国标IV类2400mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[527,null,"矩形标志（国标IV类2400mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，2400mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[528,null,"矩形标志（国标IV类2400mm*1000mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，2400mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[529,null,"矩形标志（国标Ⅴ类2400mm*1000mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[530,null,"矩形标志（国标Ⅴ类2400mm*1000mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[531,null,"矩形标志（国标Ⅴ类2400mm*1000mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[532,null,"矩形标志（国标Ⅴ类2400mm*1000mmmm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，2400mm*1000mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[533,"3000mm*2400mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类3000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，3000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[534,null,"矩形标志（国标Ⅲ类3000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，3000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[535,null,"矩形标志（国标IV类3000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，3000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[536,null,"矩形标志（国标IV类3000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，3000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[537,null,"矩形标志（国标Ⅴ类3000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，3000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[538,null,"矩形标志（国标Ⅴ类3000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，3000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[539,"4000mm*2400mm矩形标志","矩形标志（国标Ⅲ类4000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，4000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[540,null,"矩形标志（国标Ⅲ类4000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，4000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[541,null,"矩形标志（国标IV类4000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，4000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[542,null,"矩形标志（国标IV类4000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，4000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[543,null,"矩形标志（国标Ⅴ类4000mm*2400mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，4000mm*2400mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[544,null,"矩形标志（国标Ⅴ类4000mm*2400mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，4000mm*2400mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[545,"对角600mm八边形标志","八边形标志（国标Ⅲ类，对角600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[546,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[547,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[548,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[549,null,"八边形标志（国标IV类，对角600mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，对角600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[550,null,"八边形标志（国标IV类，对角600mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，对角600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[551,null,"八边形标志（国标IV类，对角600mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，对角600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[552,null,"八边形标志（国标IV类，对角600mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，对角600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[553,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角600mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角600mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[554,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角600mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角600mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[555,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角600mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角600mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[556,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角600mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角600mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[557,"对角800mm八边形标志","八边形标志（国标Ⅲ类，对角800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[558,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[559,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[560,null,"八边形标志（国标Ⅲ类，对角800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅲ类单面标志，对角800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[561,null,"八边形标志（国标IV类，对角800mm，厚度1.0mm）","国标IV类单面标志，对角800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[562,null,"八边形标志（国标IV类，对角800mm，厚度1.5mm）","国标IV类单面标志，对角800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[563,null,"八边形标志（国标IV类，对角800mm，厚度2.0mm）","国标IV类单面标志，对角800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[564,null,"八边形标志（国标IV类，对角800mm，厚度3.0mm）","国标IV类单面标志，对角800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[565,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角800mm，厚度1.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角800mm，厚度1.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[566,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角800mm，厚度1.5mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角800mm，厚度1.5mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[567,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角800mm，厚度2.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角800mm，厚度2.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[568,null,"八边形标志（国标Ⅴ类，对角800mm，厚度3.0mm）","国标Ⅴ类单面标志，对角800mm，厚度3.0mm，铝板，配铝滑槽，反光膜，含刻字贴膜，含生产、运输、安装及抱箍套件","1块"]
[569,"标志修复","国标Ⅰ类（小于等于2.4㎡）","标志版面规格小于等于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅰ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[570,null,"国标Ⅱ类（小于等于2.4㎡）","标志版面规格小于等于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅱ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[571,null,"国标Ⅲ类（小于等于2.4㎡）","标志版面规格小于等于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅲ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[572,null,"国标IV类（小于等于2.4㎡）","标志版面规格小于等于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴IV类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[573,null,"国标Ⅴ类（小于等于2.4㎡）","标志版面规格小于等于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅴ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[574,null,"国标Ⅰ类（大于2.4㎡）","标志版面规格大于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅰ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[575,null,"国标Ⅱ类（大于2.4㎡）","标志版面规格大于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅱ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[576,null,"国标Ⅲ类（大于2.4㎡）","标志版面规格大于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅲ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[577,null,"国标IV类（大于2.4㎡）","标志版面规格大于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴IV类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[578,null,"国标Ⅴ类（大于2.4㎡）","标志版面规格大于2.4㎡，标志返厂修复，含铝板校正平整、除膜清洁、刻字贴Ⅴ类反光膜、新配铝滑槽、抱箍","平方米"]
[579,"标志维修","附着式标志维修（无高空作业）","附着式标志，局部损坏的维修，无需高空作业","1块"]
[580,null,"附着式标志维修（高空作业）","附着式标志，局部损坏的维修，需高空作业","1块"]
[581,null,"立柱式标志维修（含杆件）","立柱式标志，局部损坏的维修，含杆件及基础修复","1套"]
[582,null,"立柱式标志维修（不含杆件）","立柱式标志，局部损坏的维修，不含杆件、基础","1块"]
[583,null,"悬臂式或门架式标志维修","悬臂式或门架式标志局部损坏的维修或调整，不含杆件、基础","1块"]
[584,"标志拆除","整块悬臂式标志拆除","悬臂式或门架式标志（正面或反面），不含任何杆件，高空作业，需吊装，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材拆除，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1块"]
[585,null,"立柱式或附着式标志拆除（无高空作业）","立柱式或附着式标志，不含杆件，无需高空作业","1块"]
[586,null,"立柱式或附着式标志拆除（高空作业）","附着式标志，不含杆件，需高空作业，无需吊装","1块"]
[587,null,"整套立柱式标志拆除","立柱式标志，含杆件","1套"]
[588,"标志利旧安装","门架式标志利旧安装（含杆件）","门架式标志安装，含杆件，不含基础、抱箍，高空作业，需吊装，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材安装，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1套"]
[589,null,"悬臂式标志利旧安装（含杆件）","悬臂式标志安装，含杆件，不含基础、抱箍，高空作业，需吊装，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材安装，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1套"]
[590,null,"悬臂式标志利旧安装（不含杆件）","悬臂式或门架式（正面或反面）标志安装，不含杆件、抱箍，高空作业，需吊装，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材安装，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1套"]
[591,null,"悬臂式或门架式横杆安装（不含标志）","悬臂式或门架式横杆，不含标志","1根"]
[592,null,"立柱式标志安装","含杆件、基础、抱箍","1套"]
[593,null,"标志安装（高空作业）","标志安装，需高空作业，无需吊装","1块"]
[594,null,"标志安装（无高空作业）","标志安装，无需高空作业","1块"]
[595,"标志移装","标志同杆件移装（高空作业）","标志同杆件位置移装，需高空作业，无需吊装","1块"]
[596,null,"标志不同杆件移装（高空作业）","标志不同位置移装，需高空作业，无需吊装","1块"]
[597,null,"立柱式标志移装（含杆件）","立柱式旧标志移位安装，含杆件、基础，含抱箍等配件","1套"]
[598,null,"立柱式标志同杆件移装（不含杆件）","立柱式或附着式旧标志同杆件位置移位安装，不含抱箍等配件","1块"]
[599,null,"立柱式标志不同杆件移装（不含杆件）","立柱式或附着式旧标志不同杆件位置移位安装，不含抱箍等配件","1块"]
[600,"空杆件拆除","悬臂式立杆空杆件拆除","悬臂式立杆杆件拆除，需恢复路面，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材拆除，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1根"]
[601,null,"悬臂式仅横杆空杆件拆除","仅悬臂横杆拆除，含镀锌抱箍、镀锌螺栓等辅材拆除，夜间施工，含吊车、云梯专用车等机械使用费用","1根"]
[602,null,"立柱式空杆件拆除","立柱式杆件拆除，含双立柱","1根"]
[603,"杆件喷涂","立柱式杆件喷涂","立柱式杆件，现场喷涂，含喷氟碳漆所需人工、机械、材料等费用","1块"]
[604,null,"悬臂式/门架式杆件喷涂（高空作业）","悬臂式/门架式杆件局部喷涂，需高空作业，含喷氟碳漆所需人工、机械、材料等费用","1套"]
[605,"标志除膜","标志除膜","高压水射流除膜，适用于标志更换反光膜，含标志拆卸、拖吊","1平方米"]
[606,"标志设施回收","路面标志回收","含车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1套"]
[607,null,"路面杆件回收","含车辆运输、人工搬运、堆放等费用","1根"]
[608,"悬臂式立杆（含法兰盘）","悬臂式立杆（含法兰盘）φ140mm*4.5mm*6700mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆φ140mm*4.5mm*6700mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[609,null,"悬臂式立杆（含法兰盘）φ165mm*5mm*7000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆φ165mm*5mm*7000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[610,null,"悬臂式立杆（含法兰盘）φ219mm*8mm*7300mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆φ219mm*8mm*7300mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[611,null,"悬臂式立杆（含法兰盘）φ273mm*10mm*7700mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆φ273mm*10mm*7700mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[612,null,"悬臂式立杆（含法兰盘）φ325mm*12mm*8900mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆φ325mm*12mm*8900mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[613,"悬臂式立杆修复（含法兰盘）","悬臂式立杆修复（含法兰盘）φ140mm*4.5mm*6700mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，杆件翻新热浸镀锌，圆柱形立杆φ140mm*4.5mm*6700mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[614,null,"悬臂式立杆修复（含法兰盘）φ165mm*5mm*7000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，杆件翻新热浸镀锌，圆柱形立杆φ165mm*5mm*7000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[615,null,"悬臂式立杆修复（含法兰盘）φ219mm*8mm*7300mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，杆件翻新热浸镀锌，圆柱形立杆φ219mm*8mm*7300mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[616,null,"悬臂式立杆修复（含法兰盘）φ273mm*10mm*7700mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，杆件翻新热浸镀锌，圆柱形立杆φ273mm*10mm*7700mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[617,null,"悬臂式立杆修复（含法兰盘）φ325mm*12mm*8900mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，杆件翻新热浸镀锌，圆柱形立杆φ325mm*12mm*8900mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础和钢筋笼，颜色按要求定制","1根"]
[618,"立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）","立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）φ89mm*3.75mm*3000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ89mm*3.75mm*3000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[619,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）φ89mm*3.75mm*4000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ89mm*3.75mm*4000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[620,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）φ114mm*4mm*5000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ114mm*4mm*5000mm， 尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[621,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）φ140mm*4.5mm*6000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ140mm*4.5mm*6000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[622,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆（含法兰盘）φ165mm*5mm*6000mm","热浸镀锌钢材，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ165mm*5mm*6000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[623,"立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）","立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）φ89mm*3.75mm*3000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，翻新热浸镀锌，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ89mm*3.75mm*3000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[624,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）φ89mm*3.75mm*4000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，翻新热浸镀锌，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ89mm*3.75mm*4000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[625,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）φ114mm*4mm*5000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，翻新热浸镀锌，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ114mm*4mm*5000mm， 尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[626,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）φ140mm*4.5mm*6000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，翻新热浸镀锌，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ140mm*4.5mm*6000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[627,null,"立柱式立杆/悬臂式横杆修复（含法兰盘）φ165mm*5mm*6000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整，翻新热浸镀锌，圆柱形立杆/悬臂式横杆φ165mm*5mm*6000mm，尺寸可根据实际情况微调，不含基础，颜色按要求定制","1根"]
[628,"悬臂式横杆切割","悬臂式横杆切割（高空作业）","悬臂式横杆切割，需高空作业","1根"]
[629,null,"悬臂式横杆切割（无高空作业）","悬臂式横杆切割，无需高空作业","1根"]
[630,"直埋式立杆","直埋式立杆φ60mm*3000mm","φ60mm*3000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[631,null,"直埋式立杆φ60mm*3500mm","φ60mm*3500mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[632,null,"直埋式立杆φ75mm*3000mm","φ75mm*3000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[633,null,"直埋式立杆φ75mm*3500mm","φ75mm*3500mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[634,null,"直埋式立杆φ75mm*4000mm","φ75mm*4000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[635,null,"直埋式立杆φ75mm*4500mm","φ75mm*4500mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[636,null,"直埋式立杆φ89mm*3000mm","φ89mm*3000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[637,null,"直埋式立杆φ89mm*3500mm","φ89mm*3500mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[638,null,"直埋式立杆φ89mm*4000mm","φ89mm*4000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[639,null,"直埋式立杆φ89mm*4500mm","φ89mm*4500mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[640,null,"直埋式立杆φ89mm*5000mm","φ89mm*5000mm，热浸镀锌钢材，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[641,"直埋式立杆加高","直埋式立杆加高φ60","φ60新杆件切割用于加高，含配件、搬运","1米"]
[642,null,"直埋式立杆加高φ75","φ75新杆件切割用于加高，含配件、搬运","1米"]
[643,null,"直埋式立杆加高φ89","φ89新杆件切割用于加高，含配件、搬运","1米"]
[644,"直埋式立杆修复","直埋式立杆修复φ60mm*3000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ60mm*3000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[645,null,"直埋式立杆修复φ60mm*3500mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ60mm*3500mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[646,null,"直埋式立杆修复φ75mm*3000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ75mm*3000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[647,null,"直埋式立杆修复φ75mm*3500mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ75mm*3500mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[648,null,"直埋式立杆修复φ75mm*4000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ75mm*4000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[649,null,"直埋式立杆修复φ89mm*3000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ89mm*3000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[650,null,"直埋式立杆修复φ89mm*3500mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ89mm*3500mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[651,null,"直埋式立杆修复φ89mm*4000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ89mm*4000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[652,null,"直埋式立杆修复φ89mm*4500mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ89mm*4500mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[653,null,"直埋式立杆修复φ89mm*5000mm","杆件主体等部件修复校正，打磨平整、杆件翻新热浸镀锌，或延长至φ89mm*5000mm，尺寸可根据实际情况微调，含基础，颜色按要求定制","1根"]
[654,"标志固定抱箍","标志固定抱箍φ60mm-φ140mm","φ60mm-φ140mm热浸镀锌钢材，并包含相应的安装配件","1付"]
[655,null,"标志固定抱箍φ140mm（含）-φ219mm及以上定制尺寸","φ140mm（含）-φ219mm及以上定制尺寸，以实际借杆直径为准，热浸镀锌钢材，并包含安装配件","1付"]
[656,"门架杆/限高架","门架杆/限高架φ单侧单立杆219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*9000mm","新建：热浸镀锌钢材，单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*9000mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[657,null,"门架杆/限高架φ单侧单立杆219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*12500mm","新建：热浸镀锌钢材，单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*12500mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[658,null,"门架杆/限高架φ单侧双立杆273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*9000mm","新建：热浸镀锌钢材，单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*9000mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[659,null,"门架杆/限高架φ单侧双立杆273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*12500mm","新建：热浸镀锌钢材，单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*12500mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[660,null,"修复门架杆/限高架单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*9000mm","修复：杆件主体等部件更换，单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*9000mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[661,null,"修复门架杆/限高架单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*12500mm","修复：杆件主体等部件更换，单侧单立杆φ219mm*8mm*4500mm，双或三悬杆φ165mm*5mm*12500mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[662,null,"修复门架杆/限高架单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*9000mm","修复：杆件主体等部件更换，单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*9000mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[663,null,"修复门架杆/限高架单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*12500mm","修复：杆件主体等部件更换，单侧双立杆φ273mm*10mm*4500mm，箱式悬臂杆φ219mm*8mm*12500mm，含下吊横杆、基础和钢筋笼","1套"]
[664,null,"门架杆/限高架拆除","损坏拆除或移位拆除","1套"]
[665,null,"门架杆/限高架维修安装","维修安装，仅适用于维修（不含材料），含基础","1套"]
[666,null,"门架杆/限高架下吊横杆","下吊横杆，按实际情况定制，含国标Ⅳ类反光膜","1套"]
[667,null,"门架杆/限高架下吊横杆安装","下吊横杆安装，含配件、搬运","1套"]
[668,null,"门架杆/限高架下吊横杆拆除","下吊横杆拆除，含配件、搬运","1套"]
[669,"凸面镜","凸面镜φ600mm","φ600mm，不含杆件","1套"]
[670,null,"凸面镜φ800mm","φ800mm，不含杆件","1套"]
[671,null,"凸面镜φ1000mm","φ1000mm，不含杆件","1套"]
[672,null,"凸面镜安装（含杆件）","安装，含配件、搬运、杆件","1套"]
[673,null,"凸面镜拆除（含杆件）","拆除，含配件、搬运、杆件","1套"]
[674,null,"凸面镜安装（不含杆件）","安装，含配件、搬运，不含杆件","1套"]
[675,null,"凸面镜拆除（不含杆件）","拆除，含配件、搬运，不含杆件","1套"]
[676,"轮廓标","线形轮廓标","线形轮廓标，铝合金板，850mm*150mm，厚1mm，留预充孔，通过螺栓与基底连接，国标Ⅳ类反光膜（附图47-1、47-2）","1片"]
[677,null,"圆管弧形轮廓标","圆管弧形轮廓标，高弹性橡胶，根据管径，174/204mm*60mm*89/114mm，使用4mm宽度，450mm长度不锈钢钢带贯穿轮廓标圆孔，钢带捆紧圆管隔离栏，并锁紧卡扣，国标Ⅳ类反光膜（附图48、49、50）","1个"]
[678,null,"轮廓标反射器","单面或双面轮廓标反射器，含拆除原有轮廓标，颜色可按需求定制","1个"]
[679,null,"轮廓标安装","安装，含配件、搬运","1片/个"]
[680,null,"轮廓标拆除","拆除，含配件、搬运","1片/个"]
[681,"基础砼","基础砼C25","C25混凝土，含开挖、余土清运、浇筑","1立方米"]
[682,null,"基础砼C30","C30混凝土，含开挖、余土清运、浇筑","1立方米"]
[683,null,"基础砼C35","C35混凝土，含开挖、余土清运、浇筑","1立方米"]
[684,"钢筋笼","钢筋笼","钢筋，按开挖基础尺寸定制","1公斤"]
[685,"交叉口预警装置","交叉口预警装置","支持灯光预警、语音预警、文字预警、事检检测，并配备感知设备（雷达、雷视、视频、地磁等检测器，按场景及需求配备）、LED显示屏能够通过光线感知设备，根据外界环境，自动调整LED显示屏的亮度等，含安装、运输、调试、开挖、管道、敷设等（附图51）","1套"]
[686,null,"交叉口预警装置安装","安装，含配件、搬运、现场勘察、设备调试等","1套"]
[687,null,"交叉口预警装置拆除","拆除，含配件、搬运、现场勘察等","1套"]
[688,"行人过街预警装置","行人过街预警装置A型","1.5mm镀锌板成型喷塑，太阳能供电，带摄像头检测，LORA无线通讯，4G通讯，爆闪灯，车辆检测雷达，预警显示屏，黄闪红慢灯，语音播报，含安装、运输、调试等全部工作，不含杆件（附图52）","1套"]
[689,null,"行人过街预警装置B型","1.5mm镀锌板成型喷塑，太阳能供电，LORA无线通讯，4G通讯，爆闪灯，车辆检测雷达，预警显示屏，黄闪红慢灯，语音播报，含安装、运输、调试等全部工作，不含杆件（附图53）","1套"]
[690,null,"行人过街预警装置安装","安装，含配件、搬运、现场勘察、设备调试等","1套"]
[691,null,"行人过街预警装置拆除","拆除，含配件、搬运、现场勘察等","1套"]
["三、其他设施设备"]
[692,"仓库设施转移","仓库隔离栏片转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1片"]
[693,null,"仓库隔离栏立柱转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1根"]
[694,null,"仓库铸铁底座转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1个"]
[695,null,"仓库镀锌钢板填砼底座转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1个"]
[696,null,"仓库大型杆件转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1根"]
[697,null,"仓库小型杆件转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1根"]
[698,null,"仓库大型标志转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1块"]
[699,null,"仓库小型标志转移","含转移车辆、运输、人工堆放、专项作业车、包装等费用","1块"]
[700,null,"仓库租赁费用","租赁符合消防安全要求、足够面积、地面平整、能够存放设施等符合采购人管理要求的场地作为新的设施仓库","1平方米/月"]
[701,"临时用工服务","临时用工服务费","超出投标文件响应要求，恶劣天气、大型活动临时委托人员（8小时）（不足8小时按8小时计算）","1人"]
[702,"车辆作业台班","大吊车台班","含高空作业、吊车作业、人工等费用（8小时）","1台班"]
[703,null,"专项作业车台班","专项作业车是指装置有专用设备或器具，在设计和制造上用于工程专项(包括卫生医疗)作业的汽车，如汽车起重机等，含人工等费用（8小时）","1台班"]
[704,null,"中型及以上挂车","总质量大于等于4500kg的挂车，含人工等费用","1车次"]
[705,null,"中型（不含）以下挂车","总质量小于4500kg的挂车，含人工等费用","1车次"]
["四、服务维护清单"]
[706,"维护管理基础保障","维护管理基础保障费","1.安排不少于2位专门的的设计技术人员在采购人处或就近驻点办公，需熟练使用CAD、Coreldraw、PS等制图软件，能够快速设施排版、渠化设计、协助审核新改扩建道路的交通设施施工图设计和移交、制作交通设施设置图集、开展业务培训、PPT汇报、制作实景效果图、使用无人机航拍等，并自备性能满足使用需求的电脑和1台能够打印A3纸张的彩色打印机；\n2.安排不少于3位专门的内场调度人员在采购人处或就近驻点办公，需熟练使用WPS、Word、Excel等办公软件，专项工作调度、指导外场人员规范设置设施、项目资料的档案管理、数据统计分析、制作施工日志、台账资料、验收资料、上传实景图片、主动提醒辖区大队审批APP工单等，并自备性能满足使用需求的电脑。同时，配备机动车，要求用于保障日常实地调研等采购人指定任务，且须专车专用；\n3.安排不少于1位专门的理赔员，熟练使用WPS、Word、Excel等办公软件，驻点梳理事故致使设施损坏情况，制作明细、台账等，配合采购人完成对接保险公司、实物理赔追缴、民事诉讼等工作；\n4.安排不少于2位专门的仓库管理员，熟练掌握交通设施（如交通标志、护栏等）的种类、规格、用途，能准确进行分类存放与管理，熟悉每一项设施的基本情况（如：存放地点、数量、状况等），并能够在指定仓库24小时驻点值守，做好仓库出入库管理及登记，协助仓库设施巡查，每月对仓库设施盘点，配备机动车，要求用于保障仓库巡查、盘点、外单位仓库检查等采购人指定任务，且须专车专用，车辆均具有相关定位功能；\n5.安排不少于4支专门的外场施工队伍（每支队伍不少于3人，并各配备1辆工程车）及2支专门的外场巡检维护队伍（每支队伍不少于2人，并各配备1辆巡检车）分别保障东湖大队、青山湖大队辖区，西湖大队、直属二大队辖区，青云谱大队和采购人制定区域的交通设施维护，负责按照采购人要求开展交通设施日常巡检、专项任务巡查、信息采集及标注等，以及完成采购人交办的指定任务（含高空作业）等工作；\n6.对采购人指定范围（南昌市）内的道路交通标志、护栏类设施进行维护抢修，对重要任务、法定节假日、重大市政工程、道路突发险情、大风、暴雨、结冰等恶劣天气以及临时交通管制等突发事件，根据交管局的指令，做好交通安全设施应急保障工作，必要时所有外场施工队伍和巡检队伍以及应急维护队伍全部上路开展工作；\n7.提供100m新款仿古护栏、50个镀锌钢板填砼底座作为备品备件，不少于1台正常且符合标准的反光膜检测仪器，包含但不限于电台对讲机（不少于15台）、办公电脑、A3打印机、自动扫描设备、行车记录仪、工作记录仪、电子秤、高压清洗设备、不少于2吨的运水设备、发电机、电焊机、氧割、手持磨角机、水钻打孔机、撬棍、大锤、反光锥筒等必要的办公及维护设备，用于维护工作；\n8.配合监理单位随机对中标供应商备货的交通隔离栏等设施委托第三方进行质量检测；\n9.提供交通设施信息化管理系统，至少具备设施运维管理、出入库管理、外场设施资产管理、交通安全隐患排查、大数据分析等功能，维护平台正常运行，负责系统部署在云平台的费用等，自建或购买、租赁等提供形式不限，但不得影响采购人交通设施维护工作正常运行；\n10.交通设施信息化管理系统需结合南昌市交通管理实际定制化开发、功能拓展、迭代升级、优化更新、平台服务器托管等，对管理系统迭代优化设施运维（逐步实现维护工程量无纸化验收）、出入库管理、设施统计管理、实物理赔、交通安全隐患排查、统计分析、信息采集、一图展示等功能模块，配合采购人做好数据共享等工作；安排不少于1名专门工作人员在采购人处或就近驻点服务，安排不少于1名计算机相关专业大学本科及以上学历的专门工作人员在采购人处或就近驻点服务，自行提供办公电脑，调研对接业务需求，规范和监督道路现有设施、仓库设施的信息采集、动态信息调整、出入库设施信息的录入流程，培训维护单位和辖区大队相关人员使用信息化管理系统平台和APP，双休日和法定节假日在确有需要的情况下，能够正常办公；\n11.对设施仓库配备必要的办公场所、监控及生活必要的设施、设备，负责简易的场地平整、绿植杂物清理、路面修复、设施摆放、设施维修、卫生保洁、安全保卫；\n12.根据采购人的指令，对道路现有、库存等指定区域的交通设施进行信息采集、盘点、标注等服务工作，根据需要含在设施上设置定制PVC二维码资产卡片或铝合金金属铭牌或激光打印二维码资产卡片（包工包料，不得影响维护工作）。","每月"]